|  |
| --- |
| 0805 SMT Resistor – Full-Range KitCarbon-Film - 5% |
| 0.0 Ω | 0.5 Ω | 1.0 Ω | 1.1 Ω | 1.2 Ω | 1.3 Ω | 1.5 Ω | 1.6 Ω |
| 1.8 Ω | 2.0 Ω | 2.2 Ω | 2.4 Ω | 2.7 Ω | 3.0 Ω | 3.3 Ω | 3.6 Ω |
| 3.9 Ω | 4.3 Ω | 4.7 Ω | 5.1 Ω | 5.6 Ω | 6.2 Ω | 6.8 Ω | 7.5 Ω |
| 8.2 Ω | 9.1 Ω | 10 Ω | 11 Ω | 12 Ω | 13 Ω | 15 Ω | 16 Ω |
| 18 Ω | 20 Ω | 22 Ω | 24 Ω | 27 Ω | 30 Ω | 33 Ω | 36 Ω |
| 39 Ω | 43 Ω | 47 Ω | 51 Ω | 56 Ω | 62 Ω | 68 Ω | 75 Ω |
| 82 Ω | 91 Ω | 100 Ω | 110 Ω | 120 Ω | 130 Ω | 150 Ω | 160 Ω |
| 180 Ω | 200 Ω | 220 Ω | 240 Ω | 270 Ω | 300 Ω | 330 Ω | 360 Ω |
| 390 Ω | 430 Ω | 470 Ω | 510 Ω | 560 Ω | 620 Ω | 680 Ω | 750 Ω |
| 820 Ω | 910 Ω | 1.0K Ω | 1.1K Ω | 1.2K Ω | 1.3K Ω | 1.5K Ω | 1.6K Ω |
| 1.8K Ω | 2.0K Ω | 2.2K Ω | 2.4K Ω | 2.7K Ω | 3.0K Ω | 3.3K Ω | 3.6K Ω |
| 3.9K Ω | 4.3K Ω | 4.7K Ω | 5.1K Ω | 5.6K Ω | 6.2K Ω | 6.8K Ω | 7.5K Ω |
| 8.2K Ω | 9.1K Ω | 10K Ω | 11K Ω | 12K Ω | 13K Ω | 15K Ω | 16K Ω |
| 18K Ω | 20K Ω | 22K Ω | 24K Ω | 27K Ω | 30K Ω | 33K Ω | 36K Ω |
| 39K Ω | 43K Ω | 47K Ω | 51K Ω | 56K Ω | 62K Ω | 68K Ω | 75K Ω |
| 82K Ω | 91K Ω | 100K Ω | 110K Ω | 120K Ω | 130K Ω | 150K Ω | 160K Ω |
| 180K Ω | 200K Ω | 220K Ω | 240K Ω | 270K Ω | 300K Ω | 330K Ω | 360K Ω |
| 390K Ω | 430K Ω | 470K Ω | 510K Ω | 560K Ω | 620K Ω | 680K Ω | 750K Ω |
| 820K Ω | 910K Ω | 1.0M Ω | 1.1M Ω | 1.2M Ω | 1.3M Ω | 1.5M Ω | 1.6M Ω |
| 1.8M Ω | 2.0M Ω | 2.2M Ω | 2.4M Ω | 2.7M Ω | 3.0M Ω | 3.3M Ω | 3.6M Ω |
| 3.9M Ω | 4.3M Ω | 4.7M Ω | 5.1M Ω | 5.6M Ω | 6.2M Ω | 6.8M Ω | 7.5M Ω |
| 8.2M Ω | 9.1M Ω | 10M Ω | - | - | - | - | - |