|  |
| --- |
| 0805 SMT Resistor – High-Range KitCarbon Film – 5% |
| 200K Ω | 220K Ω | 240K Ω | 270K Ω | 300K Ω  | 330K Ω |
| 360K Ω | 390K Ω | 430K Ω | 470K Ω | 510K Ω | 560K Ω |
| 620K Ω  | 680K Ω | 750K Ω | 820K Ω | 910K Ω | 1.0M Ω  |
| 1.1M Ω | 1.2M Ω | 1.3M Ω | 1.5M Ω | 1.6M Ω | 1.8M Ω |
| 2.0M Ω | 2.2M Ω | 2.4M Ω | 2.7M Ω | 3.0M Ω | 3.3M Ω  |
| 3.6M Ω | 3.9M Ω | 4.3M Ω | 4.7M Ω | 5.1M Ω  | 5.6M Ω |
| 6.2M Ω | 6.8M Ω | 7.5M Ω | 8.2M Ω | 9.1M Ω | 10M Ω |