|  |
| --- |
| 0603 SMT Resistor - Mid1 – Range KitCarbon Film – 5% |
| 51 Ω | 56 Ω | 62 Ω | 68 Ω | 75 Ω | 82 Ω | 91 Ω | 100 Ω |
| 110 Ω | 120 Ω | 130 Ω | 150 Ω | 160 Ω | 180 Ω | 200 Ω | 220 Ω |
| 240 Ω | 270 Ω | 300 Ω | 330 Ω | 360 Ω | 390 Ω | 430 Ω | 470 Ω |
| 510 Ω | 560 Ω | 620 Ω | 680 Ω | 750 Ω | 820 Ω | 910 Ω | 1.0K Ω |
| 1.1K Ω | 1.2K Ω | 1.3K Ω | 1.5K Ω | 1.6K Ω | 1.8K Ω | 2.0K Ω | 2.2K Ω |
| 2.4K Ω | 2.7K Ω | 3.0K Ω | - | - | - | - | - |